Приложение к Приказу

Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 17 марта 2020 года № 212

**Порядок размещения, ввода в эксплуатацию и содержания детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок**

**на территории Приднестровской Молдавской Республики**

1. Общие положения

1. Порядок размещения, ввода в эксплуатацию и содержания детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок на территории Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту - Порядок) определяет порядок установки, содержания и эксплуатации, вновь возводимых на территории муниципальных образований (местных самоуправлений) детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок.

Порядок разработан в целях создания условий для развития массового спорта, активного отдыха, обеспечения безопасности несовершеннолетних, предупреждения травматизма несовершеннолетних и содержания в технически исправном состоянии детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок на территории муниципальных образований (местных самоуправлений).

2. Основные понятия

2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и определения:

а) детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для отдыха и игры несовершеннолетних, включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки, и оборудование для благоустройства детской игровой площадки;

б) оборудование - оборудование, установленное на детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадках и предназначенное для индивидуального или группового пользования;

в) оборудование для благоустройства площадки – оборудование, обеспечивающее благоустройство площадки и комфортность несовершеннолетних и взрослых (беседки, скамейки, защитное ограждение, столы, урны и другое).

г) паспорт - эксплуатационный документ, определяющий правила эксплуатации оборудования и отражающий сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения о его эксплуатации в течение назначенного срока службы;

д) покрытие - участок поверхности площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с оборудованием;

е) ремонт - комплекс операций по восстановлению оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их исправности или работоспособности;

ж) ударопоглощающее покрытие - покрытие площадки, обладающее амортизационными свойствами, размером не менее зоны приземления, используемое совместно с оборудованием;

з) эксплуатация оборудования и (или) покрытия - стадия жизненного цикла с момента ввода в эксплуатацию оборудования и (или) покрытия до их утилизации;

и) зона падения - это пространство внутри, на или вокруг оборудования, в которое попадает несовершеннолетний или взрослый при падении с элемента конструкции оборудования, размещенного над поверхностью площадки;

к) зона приземления - это область поверхности площадки, на которую попадает несовершеннолетний или взрослый в результате свободного падения с оборудования;

л) критическая высота падения - максимальная высота падения с оборудования, при которой покрытие обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара.

3. Требования к размещению, вводу в эксплуатацию и содержанию детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок на территории Приднестровской Молдавской Республики

3. При установке оборудования детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывается с администрацией муниципального образования.

4. Размещение и размеры площадок должны соответствовать требованиям строительных норм и правил предъявляемым к ним.

5. Государственные администрации городов и районов, в пределах предоставленных полномочий, принимают решение о месте размещения оборудования детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок.

6. До начала выполнения работ по установке (монтажу), независимо от источников финансирования и форм собственности, заказчик обязан получить согласование от Государственной администрации города (района), органов государственного пожарного надзора, органов государственного санитарного надзора на размещение (установку) на данном земельном участке детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок.

7. Установка (монтаж) оборудования площадок должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, требованиями нормативных документов по стандартизации, строительными нормами и правилами, организациями (предприятиями, физическими лицами), имеющими соответствующие разрешительные документы.

8. Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, являются ответственными за эксплуатацию оборудования площадки (при отсутствии организации, осуществляющей управление жилищным фондом – собственник, Государственная администрация города (района), либо иная организация муниципальной формы собственности, подведомственная Государственной организации города (района), назначенная распорядительным документом Государственной администрации города (района)), и обеспечивает контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.

9. Приемка и ввод в эксплуатацию детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок производится приемочными комиссиями, которые назначаются Государственной администрацией города (района).

В случае, если заказчиком установки (монтажа) оборудования детской, игровой и спортивной (физкультурно-оздоровительной) площадки является Государственная администрация города (района), то распорядительный документ о формировании приемочной комиссии издается Государственной администрацией города (района) после подписания акта выполненных работ.

В случае, если заказчиком установки (монтажа) оборудования детской, игровой и спортивной (физкультурно-оздоровительной) площадки не является Государственная администрация города (района), то распорядительный документ о формировании приемочной комиссии издается Государственной администрацией города (района) в течении 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации обращения заказчика (с приложением акта приема-передачи объекта).

До ввода в эксплуатацию детских игровых и спортивных площадок акты выполненных работ должны быть переданы и подписаны сторонами при выполнении полного объема строительно-монтажных работ, предусмотренных договором, и при наличии протоколов лабораторных испытаний (технического освидетельствования).

Государственная администрация города (района) вправе устанавливать дополнительные требования к порядку ввода в эксплуатацию детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок, не противоречащие законодательству Приднестровской Молдавской Республики.

Приемка и ввод в эксплуатацию вновь сооружаемых детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок осуществляется при наличии ударопоглощающего резинового (синтетического) покрытия, а также защитного ограждения, ограничивающего доступ к движущимся элементам оборудования, которые могут привести к травмам, обусловленным механическим движением и попаданием под удар. Защитное ограждение должно быть установлено с учетом требований нормативных документов по стандартизации. При этом пространство в зоне падения должно быть открытым и свободным от любых других элементов, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние или взрослые при свободном падении с оборудования.

Допускается приемка и ввод в эксплуатацию ранее введенных и вновь сооружаемых детских и игровых площадок при наличии иного ударопоглощающего покрытия площадок в зонах приземления согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. В состав приемочной комиссии включаются представители:

а) Государственной администрации города (района), на территории которой расположена детская, игровая или спортивная (физкультурно-оздоровительная) площадка;

б) организации, осуществляющей управление жилищным фондом;

в) органа санитарно-эпидемиологического контроля;

г) органа пожарного надзора;

д) заказчика, если он не относится к исполнительному органу государственной власти или организациям, указанным в подпунктах а) и б) настоящего пункта.

11. Приемка и ввод в эксплуатацию временных строений и сооружений завершается актом приемочной комиссии, по установке временных сооружений, составленным по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Акт приемочной комиссии, по установке временных сооружений утверждается решением Государственной администрацией.

12. Если для установки (монтажа) и (или) эксплуатации объекта требуется прокладка инженерных сетей газо-, энерго-, теплоснабжения, то эксплуатация без допуска исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы энергетического надзора, не допускается.

13. Площадки вносятся органом муниципального образования (местного самоуправления) в Реестр детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок муниципального образования.

Типовая форма Реестра детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

14. Организация, ответственная за эксплуатацию площадки, до изменений в оборудовании площадки (замена оборудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки), согласовывает планируемые изменения с Государственной администрацией города (района), а также с уполномоченными органами государственной власти, осуществляющими контроль и надзор в сферах пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения с предоставлением конкретного перечня планируемых изменений.

15. Оборудование (отдельные элементы или комплекты) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы о проведении добровольной сертификации и(или) протоколы лабораторных испытаний (технического освидетельствования), а также должны иметь маркировку и эксплуатационную документацию.

Предоставление соответствующих подтверждающих документов о проведении добровольной сертификации и(или) протоколов лабораторных испытаний (технического освидетельствования) оборудования и покрытия площадок является обязанностью заказчика. Допускается возложение обязанности по предоставлению соответствующих подтверждающих документов о проведении добровольной сертификации и(или) протоколов лабораторных испытаний (технического освидетельствования) оборудования и покрытия площадок на Государственную администрацию города (района) или подрядную организацию в случае, если указанная обязанность определена в акте приёма-передачи объекта, и в отдельном соглашении сторон.

Оборудование детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок импортного производства должно иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции согласно требованиям, установленным нормативными документами по стандартизации.

16. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

17. Контроль (надзор) за соответствием оборудования площадок и их установкой требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и других, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, проводится соответствующими уполномоченными органами государственной власти.

18. **Исключен.**

19. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и(или) требованиями, установленными государственными стандартами и настоящим Порядком.

20. Оборудование площадок, установленное после 2020 года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем (или поставщиком) оборудования.

21. На оборудование площадок, установленное до 2020 года, лицо, ответственное за эксплуатацию площадки, составляет паспорт согласно требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52301-2018 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» в течение 7 (семи) месяцев со дня вступления в силу настоящего Порядка.

22. Организация, ответственная за эксплуатацию площадки, должна осуществлять контроль и является ответственной за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки, а также за соответствие требованиям безопасности, за техническое обслуживание и ремонт, за наличие и состояние документации, и информационное обеспечение безопасности площадки.

23. В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию площадки отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации, и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет Государственная администрация города (района).

24. Территория площадки, а также ее прилегающая территория, ежедневно должны очищаться от мусора и посторонних предметов, и своевременно должны производиться обрезка деревьев, кустарников и покос травы.

25. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора и другое оборудование для благоустройства площадки должны находиться в исправном состоянии и быть окрашены. Мусор из урн должен удаляться в утренние часы, по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в сутки.

26. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и(или) опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

27. Организация, ответственная за эксплуатацию площадки, должна в течение суток предоставлять информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке, в Государственную администрацию города (района).

28. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр – представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) итоговый осмотр – представляет собой осмотр для целей общей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности и пригодности его к дальнейшей эксплуатации.

29. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает лицо, ответственное за эксплуатацию площадки, на основе учета условий эксплуатации, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

30. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 2 (два) месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

31. Основной осмотр проводится 2 (два) раза в год. В ходе ежегодного основного осмотра, особое внимание следует уделять наличию гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние ранее выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам основного осмотра составляется акт о выявлении дефектов объектов благоустройства, подлежащих устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ.

32. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

33. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить и огородить способом, исключающим возможность получения травм. После устранения дефектов, эксплуатацию возможно возобновить. Если устранение дефектов невозможно, дальнейшая эксплуатация оборудования прекращается, а в случае, если обнаруженные дефекты создают реальную угрозу жизни и здоровью третьих лиц, оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

34. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у организации, ответственной за эксплуатацию площадки.

35. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журналы и другое) подлежит постоянному хранению.

Для обслуживающего персонала должен быть обеспечен доступ к эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

36. Обслуживание площадок включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглащающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

37. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

38. Ремонт и восстановление разрушенных участков оборудования детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок на придомовых территориях проводится в соответствии с Правилами технической эксплуатации жилищного фонда и Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

39. Ремонт и восстановление разрушенных участков оборудования детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок на территориях муниципальных образований (местных самоуправлений) осуществляют организации ответственные за эксплуатацию площадки, на которых они расположены.

40. Организация (предприятие), выполняющая работы по подтверждению соответствия оборудования детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок требованиям нормативных документов, должна иметь техническую возможность и документы, подтверждающие компетентность на право проведения данного вида работ.

41. Для обеспечения безопасности на детской спортивной площадке организация, ответственная за эксплуатацию площадки разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

а) правила и возрастные требования при пользовании оборудованием детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок;

б) номер телефона скорой помощи;

в) контактный номер телефона для сообщения о выявлении неисправности или поломке оборудования.

Приложение № 1 к Порядку размещения, ввода в эксплуатацию и содержания детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок

УТВЕРЖДЕН

решением Государственной администрации

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. № \_\_\_

Акт

приемки временных строений и сооружений приемочной комиссией

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приемочная комиссия назначенная решением

Главы Государственной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г .№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в составе:

Председателя комиссии – представитель Государственной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_

и членов комиссии- представителей от:

Управления архитектуры, строительного

контроля и градостроительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, должность представителя, ФИО) органов Государственного санитарно-

эпидемиологического контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование органа, должность представителя, ФИО)*

органов Государственного

пожарного надзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, должность представителя, ФИО)*

При участии других органов государственного и ведомственного надзора и контроля, которым в соответствии с их компетенцией под контролем принимаемый объект:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, должность представителя, фамилия и инициалы)*

а также других заинтересованных органов и организаций:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование органа (организации), должность представителя, фамилия и инициалы)*

в присутствии застройщика-заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осмотрела предъявленное к приемке в эксплуатацию временное строение и сооружение по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предъявляемый к приемке объект имеет показатели, отмеченные в материалах технической инвентаризации, выполненных БТИ.

а) Объекты временного строения и сооружения после установки имеет следующие показатели:

а) оборудование:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.;

(наименование оборудования) (в количестве)

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.;

(наименование оборудования) (в количестве)

б) наличие фундамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение приемочной комиссии:

предъявленное к приемке оборудование детской (игровой, спортивной (физкультурно-оздоровительной)) площадки, установленное по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(адрес, наименование объекта)*

считать принятым в эксплуатацию.

Приложения:

1. Заявление заказчика объекта.

2. Проектно-эксплуатационная документация, согласованная с ГУ «РЦГиЭ», пожарным надзором, а при расположении объекта в охранной зоне инженерных сетей, а также с организациями, на балансе которых находятся коммуникации.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать) (должность, ФИО)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (должность, ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (должность, ФИО)».

Приложение № 2 к Порядку размещения, ввода в эксплуатацию и содержания детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок

Типовая форма Реестра

детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование администрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный  № | Наименование объекта (вид площадки), местонахождение (адрес) | Перечень установленного игрового и спортивного оборудования (краткое описание) | | Дата постановки на учет в организации, ответственной за эксплуатацию площадки, а также инвентарный номер и серийный номер завода изготовителя (при наличии) |
| Наименование игрового и спортивного оборудования | Количество игрового и спортивного оборудования, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об организации (лицо) ответственной за эксплуатацию объекта (информация о балансодержателе, телефоны лиц, ответственных за состояние и ремонт) | | | Принадлежность площадки (жилищный фонд, образование, социальная защита) | Проведение проверок технического состояния оборудования (вывод о безопасности) | |
| Наименование организации | Ф.И.О. руководителя | Контактные данные (адрес, телефон) | Дата последней проверки технического состояния | Выявление нарушений технического состояния |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Порядку размещения, ввода в эксплуатацию и содержания детских, игровых и спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок

Ударопоглащающие покрытия детских и игровых площадок

1. Виды ударопоглощающих покрытий зоны приземления приведены в таблице. Характеристики материалов соответствуют требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52169-2018 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Таблица

Размеры в миллиметрах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Разрешенный размер частиц | Минимальная толщина [\*](file:///C:\Users\GORINC~1\AppData\Local\Temp\notes310C48\~7399739.docx#Par453) | Критическая высота падения |
| Рыхлая почва, торф | - | - | < 1000 |
| Древесная кора | 20 - 80 | 200 | < 2000 |
| 300 | < 3000 |
| Древесная стружка | 5 - 30 | 200 | < 2000 |
| 300 | < 3000 |
| Песок [\*\*](file:///C:\Users\GORINC~1\AppData\Local\Temp\notes310C48\~7399739.docx#Par454) | 0,2 - 2 | 200 | < 2000 |
| 300 | < 3000 |
| Гравий [\*\*](file:///C:\Users\GORINC~1\AppData\Local\Temp\notes310C48\~7399739.docx#Par454) | 2 - 8 | 200 | < 2000 |
| 300 | < 3000 |
| Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) | - | В соответствии с испытаниями по ГОСТ ПМР ГОСТ Р ЕН 1177-2018 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения» или ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) «Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения» | |
| \* Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.  \*\* Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины. | | | |