# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

|  |
| --- |
| ГЭСНр 81-02-64-2022 |
| Сборник 64. Лепные работы |

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### ГЭСНр сборника 64 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 64 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса лепных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

#### ГЭСНр сборника 64 по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ГЭСНр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

* + 1. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

#### При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

* + 1. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

#### Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

* + 1. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

#### Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок.

09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

#### Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

#### К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

* + - 1. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

#### Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей, и деталей до 20 % развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

* + - 1. Разборка изделий: 1. Отбивка негодного изделия или детали. 2. Срубание вручную неровностей на основании.

#### Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 64, определяется по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

* + 1. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется на основании проектной документации.
    2. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

# ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

#### Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

* + 1. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Раздел 1. БАЗЫ

### Таблица ГЭСНр 64-01-001 Базы под колонны высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка базы под колонны высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-001-01 | 64-01-001-02 | 64-01-001-03 | 64-01-001-04 | 64-01-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,14 | 0,58 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,75 | 1,79 |  |  | 1,31 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-001-06 | 64-01-001-07 | 64-01-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,47 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1,88 |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 1,75 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,02 |

### Таблица ГЭСНр 64-01-002 Базы под колонны высотой до 400 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель
      4. Разборка базы под колонны высотой до 400 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-002-01 | 64-01-002-02 | 64-01-002-03 | 64-01-002-04 | 64-01-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,28 | 1,16 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,17 | 2,6 |  |  | 2,21 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,12 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,023 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-002-06 | 64-01-002-07 | 64-01-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,68 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 3,15 |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 2,78 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,04 |

### Таблица ГЭСНр 64-01-003 Базы под колонны высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. Трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка базы под колонны высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-003-01 | 64-01-003-02 | 64-01-003-03 | 64-01-003-04 | 64-01-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,38 | 1,52 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,86 | 3,19 |  |  | 3,52 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,05 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,12 | 0,05 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 | 0,03 |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-003-06 | 64-01-003-07 | 64-01-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,82 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5 |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 4,29 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,045 |

### Таблица ГЭСНр 64-01-004 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-004-01 | 64-01-004-02 | 64-01-004-03 | 64-01-004-04 | 64-01-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,09 | 0,38 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1,52 | 0,91 |  |  | 0,66 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,008 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-004-06 | 64-01-004-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 0,94 |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 0,87 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,01 |

### Таблица ГЭСНр 64-01-005 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-005-01 | 64-01-005-02 | 64-01-005-03 | 64-01-005-04 | 64-01-005-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,16 | 0,62 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,11 | 1,31 |  |  | 1,11 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-005-06 | 64-01-005-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1,57 |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 1,38 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,01 |

### Таблица ГЭСНр 64-01-006 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-006-01 | 64-01-006-02 | 64-01-006-03 | 64-01-006-04 | 64-01-006-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,25 | 0,99 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,43 | 1,59 |  |  | 1,77 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-01-006-06 | 64-01-006-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,51 |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 2,15 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |

## Раздел 2. БАЛЯСИНЫ, ПОЛУБАЛЯСИНЫ

### Таблица ГЭСНр 64-02-001 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

1. Цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель
4. Разборка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-001-01 | 64-02-001-02 | 64-02-001-03 | 64-02-001-04 | 64-02-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,37 | 0,85 |  |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  | 0,24 | 0,86 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,82 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.02 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.02 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,042 | 0,02 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-001-06 | 64-02-001-07 | 64-02-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,37 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  | 2,09 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 2,57 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,03 |

### Таблица ГЭСНр 64-02-002 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до

**1000 мм**

##### Измеритель: шт

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

1. Цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель
4. Разборка лепных балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-002-01 | 64-02-002-02 | 64-02-002-03 | 64-02-002-04 | 64-02-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,89 | 1,26 |  |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  | 0,34 | 1,37 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,89 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,06 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,09 | 0,06 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.02 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.02 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,059 | 0,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-002-06 | 64-02-002-07 | 64-02-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,57 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  | 3,32 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 4,11 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,05 |

### Таблица ГЭСНр 64-02-003 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

1. Цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-003-01 | 64-02-003-02 | 64-02-003-03 | 64-02-003-04 | 64-02-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,25 | 1,91 |  |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  | 0,13 | 0,51 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч |  |  |  |  | 0,82 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.02 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.02 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,013 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-003-06 | 64-02-003-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  | 1,16 |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1,29 |  |

### Таблица ГЭСНр 64-02-004 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

1. Цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-004-01 | 64-02-004-02 | 64-02-004-03 | 64-02-004-04 | 64-02-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,71 | 2,16 |  |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  | 0,21 | 0,82 |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,44 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.02 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.02 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,025 | 0,013 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-02-004-06 | 64-02-004-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  | 1,74 |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 2,05 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |

## Раздел 3. БУКВЫ

### Таблица ГЭСНр 64-03-001 Буквы накладные высотой до 150 мм

##### Состав работ:

Для нормы 64-03-001-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-03-001-02, 64-03-001-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-03-001-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных букв накладных высотой до 150 мм

Расчистка лепных букв накладных высотой до 150 мм от покрасок:

1. Легкоудаляемых
2. Трудноудаляемых
3. Ремонт лепных букв накладных высотой до 150 мм с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-03-001-01 | 64-03-001-02 | 64-03-001-03 | 64-03-001-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,09 |  |  | 0,31 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,001 |  |  |  |

### Таблица ГЭСНр 64-03-002 Буквы накладные высотой до 250 мм

##### Состав работ:

Для нормы 64-03-002-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-03-002-02, 64-03-002-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-03-002-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных букв накладных высотой до 250 мм

Расчистка лепных букв накладных высотой до 250 мм от покрасок:

1. Легкоудаляемых
2. Трудноудаляемых
3. Ремонт лепных букв накладных высотой до 250 мм с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-03-002-01 | 64-03-002-02 | 64-03-002-03 | 64-03-002-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,19 |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,15 |  |  | 0,52 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,003 |  |  |  |

### Таблица ГЭСНр 64-03-003 Буквы накладные высотой до 400 мм

##### Состав работ:

Для нормы 64-03-003-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-03-003-02, 64-03-003-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-03-003-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных букв накладных высотой до 400 мм

Расчистка лепных букв накладных высотой до 400 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Ремонт лепных букв накладных высотой до 400 мм с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-03-003-01 | 64-03-003-02 | 64-03-003-03 | 64-03-003-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,29 |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,22 |  |  | 1,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,001 |  |  | 0,001 |

## Раздел 4. ВАЗЫ

### Таблица ГЭСНр 64-04-001 Вазы высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных ваз высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-001-01 | 64-04-001-02 | 64-04-001-03 | 64-04-001-04 | 64-04-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 0,28 | 1,16 | 2,49 |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,68 | 2,49 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-001-06 | 64-04-001-07 | 64-04-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,52 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  | 2,94 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 3,41 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,015 |

### Таблица ГЭСНр 64-04-002 Вазы высотой до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель
      4. Разборка лепных ваз высотой до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-002-01 | 64-04-002-02 | 64-04-002-03 | 64-04-002-04 | 64-04-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 0,43 | 1,73 | 3,94 |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 4,95 | 3,43 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,035 | 0,018 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-002-06 | 64-04-002-07 | 64-04-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,72 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  | 4,59 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5,41 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,027 |

### Таблица ГЭСНр 64-04-003 Вазы высотой до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель
      4. Разборка лепных ваз высотой до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-003-01 | 64-04-003-02 | 64-04-003-03 | 64-04-003-04 | 64-04-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 0,53 | 2,1 | 5,06 |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 6,03 | 4,12 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,1 |  |  | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 0,1 |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.01 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.01 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-04-003-06 | 64-04-003-07 | 64-04-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 1,03 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  | 6,03 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 6,92 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,08 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,038 |

## Раздел 5. ВЕНКИ

### Таблица ГЭСНр 64-05-001 Венки диаметром до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. Трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных венков диаметром до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-05-001-01 | 64-05-001-02 | 64-05-001-03 | 64-05-001-04 | 64-05-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,56 | 2,64 | 0,19 | 0,77 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,96 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.04 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.04 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,011 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-05-001-06 | 64-05-001-07 | 64-05-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,59 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 2,59 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,63 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,017 |

### Таблица ГЭСНр 64-05-002 Венки диаметром до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель
      4. Разборка лепных венков диаметром до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-05-002-01 | 64-05-002-02 | 64-05-002-03 | 64-05-002-04 | 64-05-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5,94 | 4,13 | 0,38 | 1,52 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  |  |  | 3,62 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 0,08 |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.04 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.04 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-05-002-06 | 64-05-002-07 | 64-05-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 1,2 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 4,78 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4,73 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,06 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,06 |

## Раздел 6. ГЕРБЫ

### Таблица ГЭСНр 64-06-001 Гербы высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

* + - 1. Цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных гербов высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-06-001-01 | 64-06-001-02 | 64-06-001-03 | 64-06-001-04 | 64-06-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,77 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,76 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5,41 | 3,89 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,08 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.05 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.05 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-06-001-06 | 64-06-001-07 | 64-06-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 2,43 | 0,72 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,51 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,038 |

### Таблица ГЭСНр 64-06-002 Гербы высотой до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель
      4. Разборка лепных гербов высотой до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-06-002-01 | 64-06-002-02 | 64-06-02-03 | 64-06-002-04 | 64-06-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,38 | 1,52 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  |  |  | 3,11 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 8,84 | 6,29 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,08 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,14 | 0,08 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.05 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.05 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-06-002-06 | 64-06-002-07 | 64-06-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 4,15 | 1,29 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4,42 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,06 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,06 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,075 |

## Раздел 7. ГИРЛЯНДЫ

### Таблица ГЭСНр 64-07-001 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель
      4. Разборка лепных гирлянд длиной до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-07-001-01 | 64-07-001-02 | 64-07-001-03 | 64-07-001-04 | 64-07-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,77 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5,67 | 4,03 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,34 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.06 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.06 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,014 | 0,007 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-07-001-06 | 64-07-001-07 | 64-07-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,72 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  | 3,01 |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 2,99 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,011 |

### Таблица ГЭСНр 64-07-002 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель
      4. Разборка лепных гирлянд длиной до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-07-002-01 | 64-07-002-02 | 64-07-002-03 | 64-07-002-04 | 64-07-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,22 | 1,16 |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 7,01 | 5,01 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  |  |  | 3,81 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,07 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,07 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.06 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.06 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,02 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-07-002-06 | 64-07-002-07 | 64-07-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 1,07 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  | 4,84 |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 4,95 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,03 |

## Раздел 8. КАПИТЕЛИ

### Таблица ГЭСНр 64-08-001 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель
4. Разборка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-001-01 | 64-08-001-02 | 64-08-001-03 | 64-08-001-04 | 64-08-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 10,01 | 8,19 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  | 0,24 | 0,96 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,44 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-001-06 | 64-08-001-07 | 64-08-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,54 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,98 | 3,06 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,01 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,017 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-002 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель
4. Разборка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-002-01 | 64-08-002-02 | 64-08-002-03 | 64-08-002-04 | 64-08-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 11,96 | 9,36 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  | 0,56 | 1,85 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 4,32 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-002-06 | 64-08-002-07 | 64-08-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 1,13 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 5,59 | 5,21 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,055 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-003 Капители ионические высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных капителей ионических высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-003-01 | 64-08-003-02 | 64-08-003-03 | 64-08-003-04 | 64-08-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 10,01 | 8,19 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  | 0,37 | 1,31 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,82 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-003-06 | 64-08-003-07 | 64-08-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,54 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  | 3,43 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3,95 |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,017 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-004 Капители ионические высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных капителей ионических высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-004-01 | 64-08-004-02 | 64-08-004-03 | 64-08-004-04 | 64-08-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 11,96 | 9,36 |  |  |  |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  |  | 0,77 | 3,03 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 6,91 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 0,07 |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-004-06 | 64-08-004-07 | 64-08-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 1,13 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 9,12 | 7,93 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,055 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-005 Капители коринфские высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-005-01 | 64-08-005-02 | 64-08-005-03 | 64-08-005-04 | 64-08-005-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  |  |  | 11,44 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 19,89 | 15,73 | 0,48 | 1,89 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,08 |  |  | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,17 | 0,08 |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,035 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-005-06 | 64-08-005-07 | 64-08-005-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 1,45 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12,48 |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  | 12,09 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,06 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,053 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-006 Капители коринфские высотой до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель
      4. Разборка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-006-01 | 64-08-006-02 | 64-08-006-03 | 64-08-006-04 | 64-08-006-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  |  |  | 21,19 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 25,22 | 19,24 | 0,96 | 3,78 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,19 |  |  | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,19 |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,06 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-006-06 | 64-08-006-07 | 64-08-006-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 2,72 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 24,96 |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  | 24,05 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,09 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,09 |

### Таблица ГЭСНр 64-08-007 Капители коринфские высотой до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель
      4. Разборка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-007-01 | 64-08-007-02 | 64-08-007-03 | 64-08-007-04 | 64-08-007-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  |  |  | 32,11 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 49,79 | 35,49 | 1,42 | 5,78 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,26 |  |  | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,36 | 0,26 |  |  | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.08 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.08 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,07 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-08-007-06 | 64-08-007-07 | 64-08-007-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 3,81 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 37,7 |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  | 36,27 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,07 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,105 |

## Раздел 9. КАРТУШИ

### Таблица ГЭСНр 64-09-001 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель
4. Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-001-01 | 64-09-001-02 | 64-09-001-03 | 64-09-001-04 | 64-09-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,46 | 2,57 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,77 | 2,24 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.09 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.09 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-001-06 | 64-09-001-07 | 64-09-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,66 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2,99 | 2,87 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,017 |

### Таблица ГЭСНр 64-09-002 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель
4. Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-002-01 | 64-09-002-02 | 64-09-002-03 | 64-09-002-04 | 64-09-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,49 | 3,49 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,3 | 1,16 | 3,39 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,09 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.09 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.09 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,047 | 0,027 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-002-06 | 64-09-002-07 | 64-09-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,99 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 4,52 | 4,39 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,037 |

### Таблица ГЭСНр 64-09-003 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель
4. Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-003-01 | 64-09-003-02 | 64-09-003-03 | 64-09-003-04 | 64-09-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,03 | 4,86 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,43 | 1,73 | 5,11 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,08 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,16 | 0,08 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.09 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.09 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,082 | 0,047 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-09-003-06 | 64-09-003-07 | 64-09-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 1,35 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 6,83 | 6,47 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,065 |

## Раздел 10. КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ

### Таблица ГЭСНр 64-10-001 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель
4. Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-001-01 | 64-10-001-02 | 64-10-001-03 | 64-10-001-04 | 64-10-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1,74 | 1,35 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,14 | 0,58 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,29 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.10 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.10 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,003 | 0,002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-001-06 | 64-10-001-07 | 64-10-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,3 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,76 | 1,66 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,003 |

### Таблица ГЭСНр 64-10-002 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель
4. Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-002-01 | 64-10-002-02 | 64-10-002-03 | 64-10-002-04 | 64-10-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,85 | 2,19 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,77 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 1,79 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.10 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.10 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-002-06 | 64-10-002-07 | 64-10-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,48 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,43 | 2,35 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,007 |

### Таблица ГЭСНр 64-10-003 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель
4. Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-003-01 | 64-10-003-02 | 64-10-003-03 | 64-10-003-04 | 64-10-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 3,77 | 2,74 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,24 | 0,96 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,28 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.10 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.10 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-003-06 | 64-10-003-07 | 64-10-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,66 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3,06 | 3,06 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,01 |

### Таблица ГЭСНр 64-10-004 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

1. цементных
2. гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель
4. Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-004-01 | 64-10-004-02 | 64-10-004-03 | 64-10-004-04 | 64-10-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,71 | 3,48 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,28 | 1,16 |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |  |  |  |  | 2,78 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.10 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.10 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,027 | 0,017 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-10-004-06 | 64-10-004-07 | 64-10-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,9 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3,78 | 3,78 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,022 |

## Раздел 11. ЛИСТЫ

### Таблица ГЭСНр 64-11-001 Листы высотой до 150 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель
      4. Разборка лепных листов высотой до 150 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-001-01 | 64-11-001-02 | 64-11-001-03 | 64-11-001-04 | 64-11-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч |  |  | 0,04 | 0,24 | 0,75 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,02 | 1,53 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.01.05 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
| 05.3.01.11 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,001 | 0,0005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-001-06 | 64-11-001-07 | 64-11-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 0,95 | 1,09 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,29 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,001 |

### Таблица ГЭСНр 64-11-002 Листы высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных листов высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-002-01 | 64-11-002-02 | 64-11-002-03 | 64-11-002-04 | 64-11-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч |  |  | 0,09 | 0,48 | 1,16 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,54 | 1,81 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.01.05 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
| 05.3.01.11 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-002-06 | 64-11-002-07 | 64-11-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 1,57 | 1,65 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,45 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,003 |

### Таблица ГЭСНр 64-11-003 Листы высотой до 400 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель
      4. Разборка лепных листов высотой до 400 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-003-01 | 64-11-003-02 | 64-11-003-03 | 64-11-003-04 | 64-11-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч |  |  | 0,16 | 0,91 | 2,15 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,61 | 2,69 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.01.05 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
| 05.3.01.11 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-11-003-06 | 64-11-003-07 | 64-11-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 2,98 | 2,86 |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,66 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,01 |

## Раздел 12. МАСКИ-ЗАМКИ

### Таблица ГЭСНр 64-12-001 Маски-замки высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных масок-замков высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-12-001-01 | 64-12-001-02 | 64-12-001-03 | 64-12-001-04 | 64-12-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,14 | 0,58 | 1,44 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 3,72 | 2,85 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.12 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.12 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-12-001-06 | 64-12-001-07 | 64-12-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч |  |  | 0,39 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,89 | 1,87 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,01 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,015 |

### Таблица ГЭСНр 64-12-002 Маски-замки высотой до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных масок-замков высотой до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-12-002-01 | 64-12-002-02 | 64-12-002-03 | 64-12-002-04 | 64-12-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,26 | 0,98 | 2,54 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,54 | 3,39 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.12 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.12 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-12-002-06 | 64-12-002-07 | 64-12-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч |  |  | 0,69 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,31 | 3,25 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,01 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,01 |

## Раздел 13. ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### Таблица ГЭСНр 64-13-001 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

##### Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель
      4. Разборка погонных лепных изделий высотой до 50 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-001-01 | 64-13-001-02 | 64-13-001-03 | 64-13-001-04 | 64-13-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |  |  | 14 | 57,59 | 101,4 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 113,1 | 84,5 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.07 | Детали | м |  | 101 |  |  |  |
| 05.3.02.07 | Детали | м | 101 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,4 | 0,2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-001-06 | 64-13-001-07 | 64-13-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 145,6 | 120,9 | 17 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,3 |

### Таблица ГЭСНр 64-13-002 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

##### Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель
      4. Разборка погонных лепных изделий высотой до 100 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-002-01 | 64-13-002-02 | 64-13-002-03 | 64-13-002-04 | 64-13-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |  |  | 21 | 86 | 154,7 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 139,1 | 102,7 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,08 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,12 | 0,08 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.07 | Детали | м |  | 101 |  |  |  |
| 05.3.02.07 | Детали | м | 101 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,81 | 0,5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-002-06 | 64-13-002-07 | 64-13-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 219,7 | 182,1 | 24 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,06 |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,06 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,66 |

### Таблица ГЭСНр 64-13-003 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

##### Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель
      4. Разборка погонных лепных изделий высотой до 200 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-003-01 | 64-13-003-02 | 64-13-003-03 | 64-13-003-04 | 64-13-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |  |  | 28 | 115,7 | 280,2 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 213,2 | 159,9 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.07 | Детали | м |  | 101 |  |  |  |
| 05.3.02.07 | Детали | м | 101 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 1,5 | 0,91 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-003-06 | 64-13-003-07 | 64-13-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 293,8 | 248,3 | 37 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,1 | 1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,1 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 1,21 |

### Таблица ГЭСНр 64-13-004 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

##### Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель
      4. Разборка погонных лепных изделий высотой до 300 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-004-01 | 64-13-004-02 | 64-13-004-03 | 64-13-004-04 | 64-13-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |  |  | 36,79 | 152,1 | 257,4 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 266,5 | 198,9 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,3 |  |  | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,4 | 0,3 |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.07 | Детали | м |  | 101 |  |  |  |
| 05.3.02.07 | Детали | м | 101 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 2 | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-13-004-06 | 64-13-004-07 | 64-13-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 374,4 | 315,9 | 55 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,2 | 1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,2 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 1,5 |

## Раздел 14. ПОРУЧНИ

### Таблица ГЭСНр 64-14-001 Поручни шириной до 150 мм

##### Состав работ:

Для нормы 64-14-001-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании.

Для норм 64-14-001-02, 64-14-001-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-14-001-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: 100 м

1. Разборка лепных поручней шириной до 150 мм

Расчистка лепных поручней шириной до 150 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Ремонт лепных поручней шириной до 150 мм с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-14-001-01 | 64-14-001-02 | 64-14-001-03 | 64-14-001-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63 |  |  |  |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч |  |  |  | 129 |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч |  | 19 |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч |  |  | 58 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 1,51 |  |  | 0,4 |

### Таблица ГЭСНр 64-14-002 Поручни шириной до 250 мм

##### Измеритель: 100 м

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных поручней шириной до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-14-002-01 | 64-14-002-02 | 64-14-002-03 | 64-14-002-04 | 64-14-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 282,1 | 179,4 |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 25,22 | 74,49 | 175,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,26 |  |  | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,81 | 0,26 |  |  | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.13 | Детали | м |  | 101 |  |  |  |
| 05.3.02.13 | Детали | м | 101 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 3,53 | 1,52 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-14-002-06 | 64-14-002-07 | 64-14-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 67 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 224,9 | 244,4 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,25 | 1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 | 0,25 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 2,53 |

## Раздел 15. РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

### Таблица ГЭСНр 64-15-001 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

##### Измеритель: шт

* + - 1. Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок:
      2. легкоудаляемых
      3. трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель
      4. Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-001-01 | 64-15-001-02 | 64-15-001-03 | 64-15-001-04 | 64-15-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0,67 | 0,06 | 0,19 | 0,45 | 0,56 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,005 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-001-06 | 64-15-001-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  | 0,22 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0,57 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  | 0,01 |

### Таблица ГЭСНр 64-15-002 Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м2

##### Состав работ:

Для нормы 64-15-002-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-15-002-02, 64-15-002-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-15-002-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2 от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2 с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-002-01 | 64-15-002-02 | 64-15-002-03 | 64-15-002-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,3 |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 0,14 |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 0,38 | 0,84 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,008 |  |  | 0,004 |

### Таблица ГЭСНр 64-15-003 Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м2

##### Состав работ:

Для нормы 64-15-003-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-15-003-02, 64-15-003-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-15-003-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2 от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2 с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-003-01 | 64-15-03-02 | 64-15-003-03 | 64-15-003-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,41 |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |  |  | 0,58 | 1,22 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,012 |  |  | 0,005 |

### Таблица ГЭСНр 64-15-004 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

##### Измеритель: шт

* + - 1. Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок:
      2. легкоудаляемых
      3. трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель
      4. Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-004-01 | 64-15-004-02 | 64-15-004-03 | 64-15-004-04 | 64-15-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,48 | 0,11 | 0,31 | 0,75 | 0,94 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,015 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-15-004-06 | 64-15-004-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  | 0,52 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0,96 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  | 0,015 |

## Раздел 16. РОЗЕТКИ

### Таблица ГЭСНр 64-16-001 Розетки диаметром до 200 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель
      4. Разборка лепных розеток диаметром до 200 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-001-01 | 64-16-001-02 | 64-16-001-03 | 64-16-001-04 | 64-16-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,82 | 1,41 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,1 | 0,36 | 0,72 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,0015 | 0,0008 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-001-06 | 64-16-001-07 | 64-16-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,17 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,01 | 0,92 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,001 |

### Таблица ГЭСНр 64-16-002 Розетки диаметром до 300 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель
      4. Разборка лепных розеток диаметром до 300 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-002-01 | 64-16-002-02 | 64-16-002-03 | 64-16-002-04 | 64-16-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,08 | 1,59 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,13 | 0,54 | 0,98 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,0025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-002-06 | 64-16-002-07 | 64-16-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,25 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,41 | 1,26 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,003 |

### Таблица ГЭСНр 64-16-003 Розетки диаметром до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных розеток диаметром до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-003-01 | 64-16-003-02 | 64-16-003-03 | 64-16-003-04 | 64-16-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,39 | 2,39 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,75 | 1,35 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-003-06 | 64-16-003-07 | 64-16-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,44 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,92 | 1,77 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,008 |

### Таблица ГЭСНр 64-16-004 Розетки диаметром до 800 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель
      4. Разборка лепных розеток диаметром до 800 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-004-01 | 64-16-004-02 | 64-16-004-03 | 64-16-004-04 | 64-16-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5,41 | 4,02 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,28 | 1,26 | 2,12 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.14 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.14 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,016 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-16-004-06 | 64-16-004-07 | 64-16-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,69 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,06 | 2,72 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,023 |

## Раздел 17. СУХАРИ

### Таблица ГЭСНр 64-17-001 Сухари высотой до 150 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель
      4. Разборка лепных сухарей высотой до 150 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-17-001-01 | 64-17-001-02 | 64-17-001-03 | 64-17-001-04 | 64-17-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,09 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,05 | 0,14 | 0,43 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.15 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.15 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-17-001-06 | 64-17-001-07 | 64-17-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,3 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0,56 | 0,82 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,003 |

### Таблица ГЭСНр 64-17-002 Сухари высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных сухарей высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-17-002-01 | 64-17-002-02 | 64-17-002-03 | 64-17-002-04 | 64-17-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,72 | 1,14 |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,07 | 0,21 | 0,65 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.15 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.15 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-17-002-06 | 64-17-002-07 | 64-17-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч |  |  | 0,42 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0,82 | 1,16 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,005 |

## Раздел 18. ТРИГЛИФЫ

### Таблица ГЭСНр 64-18-001 Триглифы высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных триглифов высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-001-01 | 64-18-001-02 | 64-18-001-03 | 64-18-001-04 | 64-18-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 1,38 | 1,16 | 0,046 | 0,17 | 0,51 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.16 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.01.17 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-001-06 | 64-18-001-07 | 64-18-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,29 |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0,68 | 0,78 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,02 |

### Таблица ГЭСНр 64-18-002 Триглифы высотой до 350 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель
      4. Разборка лепных триглифов высотой до 350 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-002-01 | 64-18-002-02 | 64-18-002-03 | 64-18-002-04 | 64-18-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 1,65 | 1,31 | 0,09 | 0,26 | 0,78 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.16 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.01.17 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,028 | 0,02 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-002-06 | 64-18-002-07 | 64-18-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,37 |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 1,01 | 1,14 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,024 |

### Таблица ГЭСНр 64-18-003 Триглифы высотой до 450 мм

##### Состав работ:

Для нормы 64-18-003-01:

* + - * 1. Отбивка негодного изделия или детали.
        2. Срубание вручную неровностей на основании. Для норм 64-18-003-02, 64-18-003-03:

1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
2. Выведение ржавых пятен.
3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Для нормы 64-18-003-04:
4. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
5. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
6. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

##### Измеритель: шт

1. Разборка лепных триглифов высотой до 450 мм

Расчистка лепных триглифов высотой до 450 мм от покрасок:

1. легкоудаляемых
2. трудноудаляемых
3. Ремонт лепных триглифов высотой до 450 мм с догипсовкой

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-003-01 | 64-18-003-02 | 64-18-003-03 | 64-18-003-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,47 |  |  |  |
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч |  | 0,12 |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,35 |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  |  | 0,82 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 |  |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,027 |  |  | 0,007 |

### Таблица ГЭСНр 64-18-004 Триглифы высотой до 750 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель
      4. Разборка лепных триглифов высотой до 750 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-004-01 | 64-18-004-02 | 64-18-004-03 | 64-18-004-04 | 64-18-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |  |  |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 2,92 | 2,29 | 0,17 | 0,51 | 1,34 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,08 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.16 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.01.17 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-18-004-06 | 64-18-004-07 | 64-18-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО:** |  |  |  |  |
|  | **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |  |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч |  |  | 0,62 |
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 1,72 | 1,82 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,038 |

## Раздел 19. ШИШКИ

### Таблица ГЭСНр 64-19-001 Шишки высотой до 250 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель
      4. Разборка лепных шишек высотой до 250 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-19-001-01 | 64-19-001-02 | 64-19-001-03 | 64-19-001-04 | 64-19-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |  |  | 0,13 | 0,41 | 0,91 |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3,03 | 2,21 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.17 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.17 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-19-001-06 | 64-19-001-07 | 64-19-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 1,18 | 1,41 |  |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч |  |  | 0,41 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,003 |

## Раздел 20. ЭМБЛЕМЫ

### Таблица ГЭСНр 64-20-001 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель
      4. Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-001-01 | 64-20-001-02 | 64-20-001-03 | 64-20-001-04 | 64-20-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,89 | 1,44 | 0,1 | 0,38 | 0,72 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-001-06 | 64-20-001-07 | 64-20-001-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,17 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,01 | 0,91 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,005 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-002 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель
      4. Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-002-01 | 64-20-002-02 | 64-20-002-03 | 64-20-002-04 | 64-20-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,18 | 1,65 | 0,13 | 0,54 | 0,99 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-002-06 | 64-20-002-07 | 64-20-002-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,23 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,41 | 1,26 |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,007 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-003 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель
      4. Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-003-01 | 64-20-003-02 | 64-20-003-03 | 64-20-003-04 | 64-20-003-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,29 | 2,33 | 0,19 | 0,75 | 1,35 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,016 | 0,01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-003-06 | 64-20-003-07 | 64-20-003-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,4 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,92 | 1,77 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,02 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,013 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-004 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель
      4. Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-004-01 | 64-20-004-02 | 64-20-004-03 | 64-20-004-04 | 64-20-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4,67 | 3,72 | 0,34 | 1,31 | 2,12 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,024 | 0,012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-004-06 | 64-20-004-07 | 64-20-004-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  |  | 0,63 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,06 | 2,72 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,018 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-005 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 под модель
      4. Разборка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-005-01 | 64-20-005-02 | 64-20-005-03 | 64-20-005-04 | 64-20-005-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,19 | 0,77 | 1,76 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 5,94 | 4,72 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 0,04 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,023 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-005-06 | 64-20-005-07 | 64-20-005-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,67 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,51 | 2,43 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,03 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,03 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,032 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-006 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 под модель
      4. Разборка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-006-01 | 64-20-006-02 | 64-20-006-03 | 64-20-006-04 | 64-20-006-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,28 | 1,2 | 6,64 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 6,64 | 5,41 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,06 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,11 | 0,06 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,034 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-006-06 | 64-20-006-07 | 64-20-006-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 0,93 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,77 | 3,55 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,04 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,04 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,047 |

### Таблица ГЭСНр 64-20-007 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2

##### Измеритель: шт

Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2:

* + - 1. цементных
      2. гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

* + - 1. легкоудаляемых
      2. трудноудаляемых
      3. Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 под модель
      4. Разборка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-007-01 | 64-20-007-02 | 64-20-007-03 | 64-20-007-04 | 64-20-007-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |  |  | 0,38 | 1,52 | 3,54 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 8,71 | 6,29 |  |  |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 |  |  |  |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 0,08 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.01.18 | Детали | шт |  | 1 |  |  |  |
| 05.3.02.18 | Детали | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,045 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 64-20-007-06 | 64-20-007-07 | 64-20-007-08 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  |  | 1,14 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 5,03 | 4,62 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,05 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0,05 |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,063 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Приложение 64.1

**Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование лепных изделий | Ед. измер. | Количество деталей на одну модель | |
| гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12. | Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14. | Картуши при высоте ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | — |
| 16. | Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и портальные | шт. | 100 | 60 |

#### Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ принимается одна модель.